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Connected@EMO2019

von der Auslegung bis zur fertigen Verzahnung
Rochester, New York, USA, August 2019.
Auf der diesjährigen EMO stellt die Gleason Corporation eine breite Palette an neuen Auslegungs-, Herstellungs- und Messtechnologien für Zylinder- und Kegelradverzahnungen vor. Zu den Highlights gehören: die weltweit erste Power Skiving-Maschine mit integrierter Werkzeug-Nachschärfeinheit, die neue Fasenwälzfräs-technologie, die Hartfeinbearbeitung von Verzahnungen im „Closed Loop“, die neue Produktlinie für das Verzahnungshonen und die neueste Version der KISSsoft Verzahnungs- und Getriebeauslegungs-Software.

Verzahnungs- und Getriebesimulation mit KISSsoft
Der Marktführer wird den aktuellen KISSsoft®-Release 2019 mit zahlreichen neuen Highlights vorführen: Mit „KISSdesignTM“ steht nun ein Instrument zur Verfügung, welches eine intuitive Konzeptauslegung auf Systemebene erlaubt. Um den Entwicklungsprozess von Getrieben zu vereinfachen, haben SKF und KISSsoft zudem eine neue Schnittstelle geschaffen. Diese ermöglicht den Entwicklern – über eine direkte Anbindung an die SKF-Cloud – die Berechnung der benötigten Lager mit Hilfe neuester Lagerdaten von SKF.

Ab sofort kann in KISSsoft die Herstellbarkeit für Power Skiving (Wälzschälen) bewertet werden: Nach Erzeugung eines speziellen Protokolls mit Werkstück- sowie Werkzeugdaten, lässt sich dieses Protokoll bei Bedarf an Gleason übermitteln, was den Datenaustausch zwischen dem Konstrukteur und dem Werkzeuglieferanten wesentlich vereinfacht und weniger fehleranfällig gestaltet.

Die Schnittstelle zwischen GEMS® für die Kegelradoptimierung und -fertigung und KISSsoft ermöglicht den direkten Austausch der Verzahnungs- und System-Informationen der beiden Softwarepakete. So ist der Anwender in der Lage, jede Art von Spiral- und Hypoidkegelrad realitätsnah zu bewerten und zu optimieren – mit Closed Loop zwischen der Auslegung und der Fertigungssoftware.
Innovatives Fasenwälzfräsen auf der neuen Wälzfräsmaschine Genesis 160HCD

Das neueste Modell der Genesis® Wälzfräsmaschinenfamilie kombiniert modernste Wälzfrästechnologie mit dem innovativen Fasenwälzfräsen. Das Fasenwälzfräsen bietet präzise Fasen nach Kundenspezifikation - bei minimalen Werkzeugkosten pro Werkstück. 
Ein weiteres Highlight auf der 160HCD ist die nahtlose Integration von Werkzeugen in die Maschinen-Arbeitsabläufe. Dabei wird die manuelle Dateneingabe reduziert, Eingabefehler minimiert und das Werkzeug über den gesamten Lebenszyklus überwacht und nachverfolgt.
Die Weltneuheit: Power Skiving mit integrierter Werkzeug-Nachschärfeinheit

Die 300PS Power Skiving Maschine ist sehr gut geeignet für die Weich- und Hartfeinbearbeitung von zylindrischen Innen- und Außenverzahnungen. Die 300PS ist ab sofort mit einem brandneuen Feature erhältlich, das auf der EMO Premiere feiert: die integrierte Werkzeug-Nachschärfeinheit für gerad- und schrägverzahnte Werkzeuge, die eine kontinuierliche Verzahnungsproduktion ohne häufigen Werkzeugwechsel bei gleichbleibend hoher Qualität ermöglicht. Zudem reduzieren sich dadurch die Werkzeugkosten pro Werkstück sowie der Werkzeugbestand deutlich. Die Power Skiving Maschine ist „Closed Loop“-fähig und kann direkt mit den Gleason GMS Verzahnungsmesssystemen verbunden werden, um einen nahtlosen Datentransfer und automatische Korrekturen zu ermöglichen. 

Closed Loop Prozess, hohe Genauigkeit und hervorragende Oberflächengüte mit der Genesis 260GX Wälzschleifmaschine
Die GX Wälzschleifmaschinenserie ist die ideale Lösung für Kunden mit hohen Produktivitäts- und Qualitätsansprüchen. Sie bietet maximale Effizienz mit minimalen Neben- und Rüstzeiten. Die GX Serie hebt die Verzahnungsbearbeitung auf eine neue Ebene, mit Funktionen wie schränkungskontrolliertes Schleifen, Polierschleifen sowie integrierte Automatisierung und Menu-geführtes Rüsten mit nur einem Werkzeug. Die gezeigte Maschine ist "Closed Loop"-ready: Sie ist direkt mit dem Gleason GRSL Zweiflanken-Wälzprüfgerät mit Lasertechnologie zur Profil- und Teilungsmessung verbunden und ermöglicht eine schnelle, zuverlässige und automatische Datenübertragung und Korrektur der Maschineneinstellungen zur Optimierung Ihrer Zahnradfertigung.

Kombi-Honen und Super-Finishing von Verzahnungen auf der 260HMS

Die ehemalige Fässler-Produktlinie für das Verzahnungshonen ist nun Teil der Gleason-Produktfamilie. Das Combi HoningTM ermöglicht das Honen von zwei synchronisierten Verzahnungen in einer Aufspannung – wie zum Beispiel Stufenritzel in typischen eDrive-Getrieben oder von zwei Verzahnungen auf einer Welle, mit oder ohne definierten Modifikationen in Profil- und Flankenlinienrichtung. Das Combi Honing kann auch für die Polierbearbeitung von Zahnrädern eingesetzt werden. Hierzu werden unterschiedliche Honring-Spezifikationen in einer Aufspannung kombiniert, um hervorragende Oberflächenqualitäten zu erzielen. Mit der neuen 260HMS bietet Gleason ein äußerst wirtschaftliches und hochwertiges Hartfeinbearbeitungssystem mit Werkzeugen, Spannvorrichtungen und vollständig integrierter Automatisierung an.  

Verzahnungsgeräuschoptimierung im „Closed Loop“ mit dem 300GMSL Multi-Sensor-Verzahnungsmesssystem

Das neueste 300GMSL Verzahnungsmesssystem kombiniert herkömmliche taktile Prüfmethoden für Zylinder- und Kegelradverzahnungen mit dem leistungsstarken, berührungslosen Laserscannen der kompletten Zahnflankenform. Die Integration von Laserscanning und zugehöriger 3D-Grafik mit CAD-Schnittstelle erweitert sowohl die Funktionalität als auch den Anwendungsbereich dieser Maschinenplattform erheblich und ist ideal für die hochgenaue Zahnradanalyse und -entwicklung geeignet. Mit der hochauflösenden topographischen Oberflächendarstellung wird die Änderung von Prozessvariablen mittels der vollständigen Analyse wesentlich intuitiver. 

Eine Vielzahl neuer Methoden zur Erkennung und Analyse von Getriebegeräuschen macht das 300GMSL Verzahnungsmesssystem zu einer idealen Lösung, um diesen kritischen Faktor bei der Entwicklung moderner eDrive-Getriebe zu berücksichtigen. Die „Closed Loop“ Funktion vernetzt das GMSL Messsystem direkt mit vielen Gleason-Hartfeinbearbeitungsmaschinen für automatisches Feedback sowie Korrekturmöglichkeiten zur Fertigungsoptimierung Ihrer Verzahnungen. 

100% In-Prozess Prüfung mit dem GRSL Zweiflanken-Wälzprüfgerät mit Lasertechnologie
Das neue GRSL Zweiflanken-Wälzprüfgerät mit Lasertechnologie revolutioniert die Verzahnungsmessung und setzt einen neuen Standard, wenn Hochgeschwindigkeitsprüfungen für hohe Stückzahlen erforderlich sind. Dieses kompakte Verzahnungsprüfgerät bietet sowohl die Zweiflanken-Wälzprüfung als auch die Teilungs- und Profilmessung an allen Zähnen im selben Prüfzyklus in Sekundenschnelle. Die GRSL kann sowohl als eigenständige als auch als vollintegrierte, automatisierte Lösung eingesetzt werden. Echtzeit-Analysen und Prozesstrendauswertungen sind über den gesamten Produktionslauf hinweg deutlich sichtbar und ermöglichen automatische Closed Loop-Korrekturen an Gleason Verzahnmaschinen. Anwender können nach Fehlern kategorisieren, sodass Verzahnungen für Nacharbeit oder Ausschuss nach Merkmalen sortiert werden.

Neue Spannmittellösungen 

Gleason präsentiert zwei neue Spannmittellösungen: Die neue Generation der expandierenden und kontrahierenden hydraulischen Produktionsspanndorne bietet eine Vielzahl von Vorteilen für viele Bohrungs- und Wellenanwendungen für zylindrische Zahnräder und Kegelrad-Applikationen. Die neue modulare Standard-Spannmittelserie vereint die Vorteile neuester Schnellwechsel-Spannmittellösungen mit dem Konzept standardisierter, austauschbarer Module. Die Standard-Spannmittelserie ist verfügbar für Stirnradbohrungen von 18 bis 100 mm Durchmesser, für die Anwendung auf Gleason Verzahnmaschinen oder Maschinen anderer Hersteller.

Gleason Diamant-Abrichtwerkzeuge für höhere Leistungsfähigkeit

Gleason-Diamant-Abrichtwerkzeuge verbessern die Leistung von Schleif- und Honanwendungen auf Maschinen verschiedenster Hersteller. Diamantbeschichtete Werkzeuge von Gleason können mehrfach wiederbeschichtet werden, um die Standzeit maximal zu verlängern und höchste Präzision zu gewährleisten. Mit über 30 Jahren Erfahrung in der Diamantbeschichtungstechnologie kann Gleason jede zahnradbezogene Abrichtanforderung auf dem Markt abdecken, einschließlich Lösungen für polierte Oberflächen oder asymmetrische Verzahnungen. Diese Werkzeuge können mit RFID-, Barcode- oder QR-Technologie ausgestattet werden, um in 4.0 Werkzeug-Management-Umgebungen integriert zu werden.

Innovative Servicelösungen

Auf der EMO zeigen wir eine Vielzahl neuer, innovativer Servicelösungen: Das Gleason SPN-Programm (Security-Performance-Networking) ist eine einfache und kostengünstige Alternative zur kompletten Überholung alter Siemens 840D pl Steuerungen und vieler Gleason-Messmaschinenmodelle. Mit dem SPN-Upgrade erhalten Maschinenbesitzer Systemsicherheit mit aktualisiertem Viren- und Hackerschutz, sichern die Verfügbarkeit von Ersatzteilen und erweitern die Funktionalitäten der Steuerung über ihre bisherigen Fähigkeiten hinaus. Gleason Fingerprint diagnostiziert Maschinenprobleme und verhindert potentielle Ausfallzeiten. Zudem zeigen wir unsere Möglichkeiten von der Bereitstellung von Anwendungen in der Cloud und dem Edge PC, um die unterschiedlichsten Anforderungen zu erfüllen. Die Kommunikation von Maschine und Werkzeug  erweitert das Werkzeug-Management um intelligente Funktionen, reduziert die manuelle Dateneingabe und minimiert Eingabefehler. Es stellt Daten und Methoden zur Verfügung, um jeden Aspekt der Werkzeuginformationen im Werkzeuglebenszyklus zu verfolgen. Die neue Gleason Academy Plattform wächst kontinuierlich mit neuen Inhalten, darunter Theorie- und Bediener-Schulungen sowie Tutorials im eLearning Format. Unsere Trainer zeigen, wie einfach es sein kann sich auch ohne großen Zeit- und Reiseaufwand weiterzubilden. 

Gleason ist ein global führendes Unternehmen in der Verzahnungstechnologie. Unser Anspruch der „Total Gear Solutions“ reicht von der Entwicklung und dem Vertrieb von Zahnrad- und Getriebeauslegungs-Software, über Verzahnungsmaschinen und dem entsprechenden Zubehör, bis hin zu Messmaschinen und Automatisationslösungen. Gleason-Produkte werden von Kunden in der Automobilindustrie, im Nutzfahrzeugbau, in der Luft- und Raumfahrt, in der Agrarwirtschaft, im Bergbau, in der Energiewirtschaft, im Baugewerbe, in der Elektrowerkzeugbranche, in der Schiffsbauindustrie und vielen anderen Industrieausrüstungsmärkten eingesetzt. Gleason verfügt über Produktionsstätten in den USA, Brasilien, Deutschland, der Schweiz, Indien, China und Japan, und betreibt Vertriebs- und Kundendienstniederlassungen in Nord- und Südamerika, in Europa sowie im asiatisch-pazifischen Raum. Weitere Informationen über die Gleason Corporation erhalten Sie unter www.gleason.com.
Gleason, Genesis, GMS and GEMS sind eingetragene Warenzeichen von The Gleason Works, Rochester, NY (USA).Combi Honing und Fässler sind eingetragene Warenzeichen der Gleason Switzerland AG. KISSsoft und KISSdesign sind eingetragene Warenzeichen der KISSsoft AG, Schweiz. Alle Rechte vorbehalten. Alle anderen Warenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Besitzer.
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